1. 安装并启动NODE RED
2. 导入、并部署<LED控制.json>
3. 打开cmd窗口，查询本机IP
4. 修改wifiGate.h头文件中的服务器IP地址、端口；修改SSID和PASSWORD，编译下载
5. 运行并测试